**Programmierung starten**

Die ESC-Taste (1) an der Bedieneinheit drücken und halten, bis im Display oben "SmartTOP Firmware" angezeigt wird.

Das Modul befindet sich nun im Programmiermenü und durch Antippen der Verdecktaste nach **unten** können die verschiedenen Funktionen angewählt werden.

Durch kurzes Ziehen nach **oben** wird die Einstellung verändert.

Setup verlassen durch Antippen der ESC-Taste.

**Funktion 1 - Hauptschalter - *Werkstatt* und Diagnose ( *0=AUS* / \*1=EIN / 2=VERZOEG )**

**Funktion 2 - Komfortbedienung für das Verdeck ( 0=AUS / \*1=EIN FO / 2=EIN FU / 3=ERW FO / 4=ERW FU )**

**Funktion 3 - Verdeck Fernbedienung ( 0=AUS / \*1=EIN FO / 2=EIN FU / 3=ERW FO / 4=ERW FU )**

**Funktion 4 - Maximale Geschwindigkeit ( \*0=0kmh / 1=10kmh / 2=20kmh / 3=30kmh / 4=40kmh / 5=50kmh )**

**Funktion 5 - Fenstertaste ( \*0=NORMAL / 1=ONE-TOUCH )**

**Funktion 6 - Fenster schließen per Fernbedienung ( \*0=AUS / 1=ÖFFNEN / 2=SCHLIESSEN / 3=BEIDES )**

**Bedienung**  
**Bedienung des Verdecks über die Konsolentaste:**   
• **Schließen** **1x** antippen schließt Verdeck und Fenster.  
• **Schließen** **2x** antippen schließt nur das Verdeck, Fenster bleiben offen.  
• **Öffnen** **1x** antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den vorgewählten Zustand.  
• **Öffnen** **2x** antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den entgegengesetzten Zustand.  
• Taste gedrückt halten (>2 Sek) erlaubt manuelle Dachbewegung nur für die Dauer des Tastendrucks.  
• **Notstopp ist generell jederzeit durch Antippen der Konsolentaste in beliebige Richtung möglich auch bei per Fernbedienung ausgelöster Verdeckbewegung!**

Bedienung des **Verdecks** mit der **Fernbedienung**:  
• Bei **entriegeltem** Fahrzeug in schneller Folge **Schließen-Öffnen** drücken, um das Verdeck zu **Öffnen**   
• Bei **verriegeltem** Fahrzeug in schneller Folge **Öffnen-Schließen-Öffnen** drücken, um das Verdeck zu **öffnen** • Bei **entriegeltem** Fahrzeug schneller Folge **Schließen-Öffnen-Schließen** drücken, um das Verdeck zu **schließen**.   
• Bei **verriegeltem** Fahrzeug in schneller Folge **Öffnen-Schließen** drücken , um das Verdeck zu **schließen**.   
  
Bedienung der **Fenster** mit der **Fernbedienung**:  
**Verdeck ist offen**:   
• Bei **entriegeltem** Fahrzeug in schneller Folge **Schließen-Öffnen** drücken bzw.   
• bei **verriegeltem** Fahrzeug in schneller Folge **Öffnen-Schließen** drücken, um alle Fenster zu öffnen.   
**Verdeck ist zu**:   
• Bei **entriegeltem** Fahrzeug **Schließen-Öffnen-Schließen** drücken, bzw.   
• Bei **verriegeltem** Fahrzeug in schneller Folge **Öffnen-Schließen** drücken, um alle Fenster zu öffnen.   
  
**Die Fenster können immer über folgende Sequenz per Fernbedienung geschlossen werden:**  
• Bei schon **verriegeltem** Auto einmal die **Schließen-Taste antippen** (alle Blinker am Auto blinken in schneller Folge, mit etwas Verzögerung fahren die Fenster hoch).  
• Bei noch **unverriegeltem** Auto zuerst die **Schließen-Taste antippen** um es zu verriegeln, dann **5 Sekunden warten** und die **Schließen**-Taste noch einmal antippen (schnelle Blinkfolge, Fenster fahren hoch).